附件：

通城县动物疫病预防控制中心兽医实验室改造报价清单

2025年6月24日

序号	项目名称	规格(mm)	单位	数量	单价	金额	备注
装饰装修
1	隔墙	/	㎡	32.74
轻钢龙骨，单面双层石膏板
2	钢制净化门	900*2100	樘	9
全不锈铜五全配件，耐腐性、易清洁、外表美观，带视窗
3	闭门器	900*2100	套	9
配套钢质门使用
4	乳胶漆	/	㎡	65.48
基层处理，两边腻子，打磨后涂刷乳胶漆两遍
5	踢脚线	800*80	m	23.38
陶瓷踢脚线，含辅料
6	传递窗	600*600	台	3
304不锈钢，双门互锁，带紫外消毒灯
7	紫外消毒灯	/	个	10
不锈钢支架，双重杀菌
8	平板灯	600*600	个	6
LED高亮度平板灯
9	水/电改造	/	项	1
紫外灯，平板灯，插座，实验台水路电路改造，含材料、人工、开孔
10	墙体开洞	/	个	3
传递窗安装墙体开孔
11	原木门拆除	/	个	6
原木门拆除，清渣至指定位置
12	墙面修补	/	项	1
传递窗，净化门安装完毕，对墙体破损处修补
13	垂直运输	/	项	1
材料搬运上楼
14	保洁	/	项	1
对施工区域深度清洁
实验台
1	边台	1650*750*850	组	1
钢木结构：

台面12. 7MM实心理化板台面, 一字型拉手，优质三节静音滑轨、较链、三合一连接件 ，18mm El级三聚鼠胺饰面刨花板 、PVC防水处理封边条， 钢架采用镀锌钢管， 经酸洗磷化后环氧树脂喷塑
2	边台	2900*750*850	组	1
3	边台	2150*750*850	组	1
4	边台	1500*750*850	组	1
5	边台	3150*750*850	组	1
6	边台	2466*750*850	组	1
7	转角柜	1000*1000*850	组	2
8	更衣柜	900*450*1800	组	3
全钢材质：1.0钢板，水洗磷化，静电粉末喷涂
9	三水龙头及水盆	/	套	3
实验室专用三水龙头，耐酸碱， 耐腐蚀，使用寿命长
10	洗眼器	/	套	3
实验室防护用具，桌上型
11	滴水架	/	套	3
PP材质
12	桌上型电源	/	套	28
全钢电源盒，配套5孔插座，线缆，线管等
13	运输安装	/	项	1
专车运输专人搬运上楼及安装
A	合计
含税（普票）、运输、安装
技术咨询服务、资料打印费用
合计